# Picklary Lite v0.7.4 변경 사항

## DualCam 사운드 자동 정렬
- 두 영상의 오디오 파형을 비교해 공통 구간과 시간차를 자동 계산합니다.
- 시간차가 양수/음수인지 판정해 A 또는 B 중 먼저 녹화를 시작한 영상만 필요한 만큼 잘라냅니다.
- 분석 결과에 A/B 권장 시작점, 신뢰도, 상관도, 후보 일치 편차를 표시합니다.
- 사용자가 결과 적용 여부를 확인한 뒤에만 시작점이 변경됩니다.
- 자동 결과 적용 후 A/B 영상을 각각 재생해 확인할 수 있습니다.
- 자동 정렬이 실패하거나 결과가 부정확하면 기존 수동 시작점 기능을 그대로 사용할 수 있습니다.
- 검색 범위 선택: 앞 2분 / 5분 / 10분(기본) / 20분.

## 안정성
- 오디오가 없거나 특징이 부족한 영상에서는 명확한 안내와 수동 전환을 제공합니다.
- 영상이 분석 도중 교체되면 이전 분석 결과를 폐기합니다.
- 자동 정렬 분석과 영상 합성이 동시에 실행되지 않도록 보호합니다.
- 프로그램 종료 시 진행 중인 사운드 분석을 안전하게 취소합니다.

## 분석 방식
- FFmpeg로 8 kHz 모노 PCM을 임시 추출합니다.
- 마이크별 음량 차이를 줄이기 위해 로그 에너지, 장기 음량 변화 제거, onset 강조, 강건 정규화를 적용합니다.
- 여러 기준 구간의 정규화 상호상관 결과를 군집화하고 0.01초 단위로 정밀 보정합니다.
- 원본 영상과 오디오 파일은 수정하지 않습니다.
